****

**Прайс - лист (на 24.04.2014)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ (Минимум 0,5м.кв.)** | **Ширина печати, м** | **360 dpi** | **720 dpi** | **3\*6м 360dpi**  |
| **цена** | **цена** | **цена** |
| 320 гр. Баннер (Китай) | 3 | 130 | 195 | **99** |
| 440 гр. Баннер (Китай) | 3 | 150 | 240 | **120** |
| 510 гр. Баннер литой. (Европа) | 3 | 200 | 290 | **180** |
| Транслюцентный баннер 680гр. мат.  | 2,4 | 245 | 300 | **-** |
| Транслюцентный баннер 680гр. глянец | 1,5 | 245 | 300 | **-** |
| Светоблокирующий баннер 90% 440г | 2 | 230 | 320 | **-** |
| Пленка самокл. бел. мат. (Европа) | 1,9 | 165 | 235 | **-** |
| Пленка транслюцентная (ORAJET) | 1,4 |  **-** | 360 | **-** |
| Пленка перфорированная | 1,4 | 400 | 455 | **-** |
| Сетка ПВХ 320гр. | 3 | 230 | 270 | **170** |
| Постерная бумага115гр (Европа) | 1,5 | 110 | 176 | **-** |
| Полиэстер 120гр (Китай) |   | 190 | 250 | **-** |
| ТЕНТ | 2,4 | 500 | 560 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ (ЭКОСОЛЬВЕНТНАЯ) Минимум 0,5м.кв.** | **Ширина печати, м** | **ед./изм** | **720 dpi** | **1440 dpi** |
|  | **цена** | **цена** |
| Пленка самоклеющаяся (белая/прозрачнвя; мат/глянец) | 1,45 | м.кв. | 300 | 350 |
| Пленка транслюцентная (ORAJET) | 1,45 | м.кв. | 330 | 370 |
| Пленка ПЭТ (Беклит) без клеевого слоя 110гр | 1,2 | м.кв. | 610 | 650 |
| Пленка перфорированная | 1,45 | м.кв. | 520 | 590 |
| 340гр. Банер (Китай) | 1,55 | м.кв. | 260 | 305 |
| 440 гр. Баннер (Китай) | 1,55 | м.кв. | 300 | 350 |
| 510 гр. Баннер литой. (Европа) | 1,55 | м.кв. | 350 | 390 |
| Транслюцентный баннер 680гр. (Европпа) | 1,5 | м.кв. | 400 | 456 |
| Полиэстер 120гр (Китай) |   | м.кв. | 250 | 330 |
| Постерная бумага115гр (Европа) | 1,55 | м.кв. | 230 | 280 |
| Фотобумага глянец 260гр | 1,45 | м.кв. | 310 | 390 |
| Обои бумажные  | 0,94 | **м.п.** | 400 | 440 |
| Фотообои текстурные. Устойчивы к царапинам и воздействию влаги. | 0,94 | **м.п.** | 590 | 630 |
| Фотообои на бумажной основе песок | 1,24 | **м.п.** | 870 | 920 |
| Фотообои на флизелиновой основе песок | 1,24 | **м.п.** | 1183 | 1233 |
| Холст полиэстровый текстурный 230г | 1,46 | **м.п.** | 660 | 700 |
|   |   |   |   |   |
| **Печать на обоях (без материала)** | Max. 1.8 | м.кв. | 320 | 360 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дополнительные услуги:** | **ед. изм.** | **цена, в руб:** |
| Проклейка края баннера |   | БЕСПЛАТНО |
| Пробивка люверсов | шт. | 5 |
| Стыковка изображения, проклейка кармана | м.п. | 30 |
| Ветровой карман | шт. | 30 |
| Обрезка по контуру | м.п. | 10 |
| Ламинирование пленки | м.кв. | 250 |
| Подготовка файлов к печати | от | 50 |
| 1-я цветопроба бесплатно, последующие по 50р |  |  |
| **Требования к файлам для широкоформатной и интерьерной печати** |
| 1. Принимаются файлы следующих форматов: TIFF (CMYK), JPG (CMYK)  Файлы должны быть выполнены в одном слое и не содержать альфа каналов2. Параметры цвета в Adobe Photoshop (Edit > Color Settings): CMYK: Euroscale Coated v2 Gray: Dot Gian 20% Spot: Dot gain 20%3. Масштаб 1:1 |
|  4. Разрешение растровых изображений (при масштабе 1:1):- 0,5х0,5м – 100 dpi - 3,0х6,0м – 40 dpi - 1,2х1,8м – 70 dpi - 6,0х9,0м – 25 dpi - 2,0х0,3м – 60 dpi - свыше – 18-20 dpi |
| 5. Для насыщенной передачи черного цвета необходимо установить смесь: а) для печати на широкоформатном принтере: C-50%, M-50%, Y-50%, K-100%. б) для печати на интерьерном принтере: C-30%, M-30%, Y-30%, K-100%. |